|  |
| --- |
| **J:** Juliett - **K:** Kilo - **L:** Lima - **M:** Mike - **N:** November - **O:** Oscar - **P:** Papa - **Q:** Quebec - **R:** Romeo - **S:** Sierra - **T:** Tango - **U:** Uniform - **V:** Victor |
| **A:** Alpha – **B:** Bravo – **C:** Charlie – **D:** Delta – **E:** Echo – **F:** Foxtrot – **G:** Golf – **H:** Hotel - **I:** India | Procédure pour l'utilisation d'une VHF Fixe ou portable sans ASN**Aide-mémoire pour faire face à une situation :** | Logo CPAG.jpg | **W:** Whiskey - **X:** X- Ray - **Y:** Yankee - **Z:** Zoulou - **Virgule** **:** Decimale – **Point** **:** Stop |
| **DE DETRESSE :**un danger grave et imminent avec un besoin d'aide immédiat | **D’URGENCE :**qui impacte la sécurité du navire ou d'une personne | **De SÉcurité :**pour signaler les dangers liés à la navigation, à la météo, etc... |
| **Situation de détresse**Exemple : feu à bord, voie d'eau, navire en train de couler, homme à la mer, abordage, avarie, navire à la dérive, risque de chavirage, etc...  | **Situation d'urgence**Exemple : panne de moteur, de gouvernail, de carburant, assistance médicale, consultation radio médicale, etc... | **Situation de danger lié à la sécurité**Exemple : bouée éteinte, épave dangereuse pas signalée, navire abandonné sans feu, avis de coup de vent ou de tempête, etc… | ic-m411-vhf-marine-tp_1821921533955962406vb.bmp |
| **Exemple d'appel et message de détresse :****MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY** **Ici :****ARION - ARION - ARION** (Nom du navire)**F**oxtrot **T**ango **4412** (indicatif radio en alphabet international)**MAYDAY ARION F**oxtrot **T**ango **4412****Position** : **48°55 N - 1°41 W** à 1 mille de ChauseyAvarie moteur avec voie d'eauDemande assistance immédiateCinq personnes à bordVedette blanche type ACM de 9 mètres.**À vous** | **Exemple de message d'URGENCE :****PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN****À TOUS - À TOUS - À TOUS****Ici :****ARION - ARION - ARION** **F**oxtrot **T**ango **4412** **Position : 48°55 N - 1°41 W** à 1 mille de ChauseyAvarie MoteurDemande de remorquageCinq personnes à bordVedette blanche type ACM de 9 m.**À vous** | **Exemple de message de sécurité :****Sécurité - Sécurité - Sécurité**(à tous)**ici :****dauphin - dauphin - dauphin****F**oxtrot **T**ango **8810**Quatre palettes bois à la dérive à 1 mille au nord des Canuettes**À vous** | **N'encombrez pas le canal 16**  **- utilisez la double veille**.**Pour communiquer entre navires les voies ou canaux sont:****6 - 8 - 72 - 77** |
| **Les renseignements utiles et à compléter :** **Nom du navire :****Immatriculation :****Indicatif radio :** **Port d'attache :****Nom du propriétaire du navire :****Adresse :****N° de tél de la personne à joindre en cas d'urgence :****N° tél CROSS Jobourg : 0233521616****Secours en mer N° de tél : 196****La diffusion des bulletins météo** est assurée par le CROSS Jobourg par voie de VHF canal : **79 : du cap de la Hague à la pointe de Penmarc’h** **80 : de la baie de Somme au cap de la Hague.****Capitainerie port de plaisance: voie (canal) 9****Capitainerie port de commerce: voie (canal) 12** |
| **Exemple de relais d'appel de détresse :****MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY - MAYDAY RELAY****À TOUS - À TOUS - À TOUS****Ici :****LE FEBURON - LE FEBURON - LE FEBURON****E**cho **L**ima **7521****MAYDAY ARION** **F**oxtrot **T**ango **4412**Position : **48°55 N - 1°41 W** à 1 mille de ChauseyAvarie moteur avec voie d'eauDemande assistance immédiateCinq personnes à bordVedette blanche type ACM de 9 mètres.**À vous** | **Quelques conseils utiles :****Pour qu'une partie de pêche reste une partie de plaisir**Avant de quitter le port faîtes un essai de fonctionnement de votre VHF.Contrôlez régulièrement l'état de votre batterie.En cas de panne moteur n'insistez pas sur le démarreur, prévenez les secours avant que vous n'ayez plus de courant à la batterie.Pour les VHF portables vérifiez la charge batterie la veille d'une sortie en mer afin de la compléter au besoin. Ayez toujours à bord de votre navire la licencede votre matériel radioélectrique. Elle est gratuite et renouvelée tous les ans par l'ANFR. |
| **0**: Nadazero – 1: Unaone – **2**: Bissotwo – **3**: Terrathree – **4**: Kartefour – **5**: Pantafive – **6**: Soxisis – **7**: Setteseven – **8**: Oktoeigth – **9**: Novenine |